附件:

| **序号** | **物品名称** | **主要技术参数、型号** | **商务、服务要求** | **单位** | **数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筛打去石组合清粮机 | 单机专用  产量400-500kg/h，功率  P=4kW。清除原料中的大、  中、小和轻杂，除杂效率  ≥95%； | 质量标准：机器运转正常、质量符合国家标准、行业标准质保的条件及期限：整机一年保修.终身维修. （质保期内除人为损坏或不可抗力因素引起损坏 易损件除外）（易损件包括毛刷、筛网）成套设备的安装与调试： 出卖人负责指导安装，调试 、代培技术。 | 台 | 1 |
| 2 | 洗麦去石甩干机 | 洗麦机上下座采用高强度铸铁材料，防水门、筛片、绞龙水槽采用防锈材料，上下轴承采用密封防  尘专用轴承和压力轴承。 | 质量标准： 机器运转正常、质量符合国家标准、行业标准质保的条件及期限：整机一年保修. 终身维修. （质保期内除人为损坏或不可抗力因素引起损坏 易损件除外）（易损件包括毛刷、筛网）成套设备的安装与调试： 出卖人负责指导安装， 调试 、代培技术。 | 台 | 1 |
| 3 | 除尘风网 | 采用镀锌板制作，美观、  大方、经济耐用 | 质量标准： 机器运转正常、质量符合国家标准、行业标准质保的条件及期限：整机一年保修. 终身维修. （质保期内除人为损坏或不可抗力因素引起损坏 易损件除外）（易损件包括毛刷、筛网）成套设备的安装与调试： 出卖人负责指导安装， 调试 、代培技术。 | 件 | 1 |
| 4 | 磁选器 | 本机的磁芯采用高强磁性材料，磁感应强度可达 200～380mT，具有造型美观， 结构合理，除铁效率高，不占场地， 无需动力等特点 | 质量标准： 机器运转正常、质量符合国家标准、行业标准质保的条件及期限：整机一年保修. 终身维修. （质保期内除人为损坏或不可抗力因素引起损坏 易损件除外）（易损件包括毛刷、筛网）成套设备的安装与调试： 出卖人负责指导安装， 调试 、代培技术。 | 台 | 1 |
| 5 | 全自动石磨双机 | 石磨双机设备 磨盘直径为1米 上下两扇厚度均是22公分 材质为花岗岩 配有防尘罩  配备直连减速机 稳定性强 石磨转速26-29转 低温低速研磨。石磨主电机配备两台6级3KW减速电机。风机2KW，圆罗刷分机电机1.5KW，石磨部分与物料接触为不锈钢制作。 | 质量标准： 机器运转正常、质量符合国家标准、行业标准  质保的条件及期限：整机一年保修.终身维修.（质保期内除人为损坏或不可抗力因素引起损坏 易损件除外）（易损件包括毛刷、筛网）成套设备的安装与调试： 出卖人负责指导安装， 调试 、代培技术。 | 件 | 1 |
| 6 | 散风箱除尘器 | 采用镀锌板制作。美观、大方、经济耐用。 | 质量标准： 机器运转正常、质量符合国家标准、行业标准质保的条件及期限：整机一年保修.终身维修.（质保期内除人为损坏或不可抗力因素引起损坏 易损件除外）（易损件包括毛刷、筛网）成套设备的安装与调试： 出卖人负责指导安装， 调试 、代培技术。 | 套 | 1 |
| 7 | 按钮控制柜 | 按钮控制，德力西或正泰  元器。含8个控制单元。 |  | 套 | 1 |
| 8 | 安装、培训 |  |  | 项 | 1 |